**询价通知书**

**（货物类）**

**采购项目名称：邻水县人民医院牟家分院（邻水县牟家镇卫生院）设备设施一批**

**采购项目编号：LYC-2025-019**

**邻水县人民医院编制**

**2025年03月27日**

# 第一章 询价邀请

**一、采购项目**

1.项目编号：LYC-2025-019

2.项目名称：邻水县人民医院牟家分院（邻水县牟家镇卫生院）设备设施一批

3.采购人：邻水县人民医院牟家分院（邻水县牟家镇卫生院）

**二、采购预算和最高限价**

预算金额19.55万元，最高限价 19.506 万元。其中，包1：预算金额15.13万元，最高限价 15.13 万元；包2：预算金额4.42万元，最高限价 4.376 万元。超过最高限价的报价无效。

**三、采购项目简介：**详见询价通知书第**四**章。特别说明第四章实质性要求，各位投标人必须在技术应答表或商务应答表里面逐条详细应答，否则视为无效投标。

**四、供应商邀请方式**

本次询价邀请在邻水县人民医院官网（http://www.lsxrmyy.cn/）或广安公共资源交易网（https://gasggzy.cn/）上以公告形式发布。

**五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：提供医疗器械生产或经营企业许可证明 (三类医疗器械提供《医疗器械经营许可证》,二类医疗器械提供《第二类医疗器械经营备案凭证》)复印件。经营或生产范围与投标产品类别一致。

**六、询价通知书获取方式、报名时间、报名地点：**

凡有意参加投标者，请于 **2025年 4 月 1 日17时00分（北京时间，下同）前**，在邻水县人民医院采购办邮箱487671930@qq.com上传报名资料（所有扫描件需加盖鲜章）报名。报名资料：营业执照、法人授权委托书、身份证复印件。询价通知书在邻水县人民医院官网（http://www.lsxrmyy.cn/）自行下载。供应商报名时注明所报包号（包1或包2）。

投标资格不能转让。报名的依据，以邻水县人民医院采购办收到的报名汇总情况为准。未按照本项规定的方式、时限报名，其投标将被拒绝。不同供应商使用同一邮箱或IP地址报名、投标，视为无效。

**七、递交投标文件截止时间、开启时间：**

递交投标文件时间：2025年 4 月 2 日14：30-15：00

递交投标文件截止时间：2025年 4 月 2 日15:00

投标文件开启时间：2025年 4 月 2 日15:00

**八、递交投标文件方式：**供应商签到时须携带身份证明证件原件（身份证、驾照、社保卡）以供查验，如投标人员与报名人员不一致则投标人员需提供法定代表人授权书原件一份、被授权代表的身份证复印件加盖公章并查验原件（若是法定代表人签到的则提供法人证明和身份证复印件加盖公章），否则不予签到和接收投标文件**。**

**九、询价地点：**邻水县人民医院采购办。

**十、联系方式**

采购人：邻水县人民医院牟家分院（邻水县牟家镇卫生院）

地址：邻水县牟家镇街上

联系人：许老师

联系电话：13882629897

组织机构：邻水县人民医院

地址：邻水县鼎屏镇人民路北段487号

联 系 人：鲁老师

联系电话：18384510773

2025年3月27日

**第二章 询价须知**

**一、供应商须知附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目采购预算金额如下：  19.55万元，其中，包1：15.13万元，包2：4.42万元。供应商的响应报价高于采购预算的，其响应文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 本项目采购预算金额如下：  19.506万元，其中，包1：15.13万元，包2：4.376万元。供应商的响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。 |
| 3 | 评审方法 | 最低评审价法 |
| 4 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 5 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 | 10% |
| 6 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。  提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照随机抽取方式确定一个参加询价的供应商，其他响应无效。  在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。 |
| 7 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评审过程中，询价小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，询价小组应当要求其在合理的时间内通过项目报名邮箱或现场进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明，应当加盖供应商公章，在询价小组要求的时间内通过项目报名邮箱或现场进行提交，否则视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，询价小组应当将其响应文件作为无效处理。（注：供应商报价低于最高限价50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%的，询价小组可以认为该供应商“报价明显低于其他实质性响应的供应商报价”。） |
| 8 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 9 | 履约保证金（实质性要求） | 本项目不收取履约保证金。 |
| 10 | 响应有效期（实质性要求） | 提交响应文件的截止之日起不少于90天。 |
| 11 | 采购结果公告 | 采购结果将在邻水县人民医院网予以公告。 |
| 12 | 成交通知书 | 采购结果公告后，采购人向成交供应商发出成交通知书 |
| 13 | 进口产品 | 不允许 |

## 二、总 则

### 1.适用范围

1.1 本询价通知书仅适用于本次询价所叙述的货物采购。

1.2 本询价通知书的解释权归采购人所有。

### 2.采购主体

2.1本次询价的采购人是邻水县人民医院牟家分院（邻水县牟家镇卫生院）。

### 3. 合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3 按照规定获取了询价通知书，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

### 4. 询价费用（实质性要求）

无论询价过程中的做法和结果如何，供应商应自行承担参加询价活动的全部费用。

**5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）**

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下的采购项目，以其中通过资格性和其他实质性审查且报价最低的供应商参加询价，报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式确定一个供应商参见询价，其他响应无效。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。**本项目核心产品：包1便携式B超；包2十二导联心电图。**

5.6同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.8回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指询价小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向邻水县人民医院纪委书面提出回避申请，并说明理由。邻水县人民医院纪委将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

**6.联合体询价（实质性要求）**

本项目不接受联合体参与采购活动。

**7.响应文件有效期（实质性要求）**

本项目响应文件有效期为递交询价响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于询价通知书规定的期限，但不得短于询价通知书规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

**8.知识产权（实质性要求）**

8.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

8.2 除非询价通知书特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

8.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

8.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

**三、询价通知书**

### **9．询价通知书的构成（实质性要求）**

9**.**1 询价通知书是供应商准备响应文件和参加投标的依据，同时也是询价的重要依据。询价通知书用以阐明询价项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、询价程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

9**.**2 供应商应认真阅读和充分理解询价通知书中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读询价通知书的全部内容，按照询价通知书的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加询价或成交资格，并承担相应的法律责任。

### **10. 询价通知书的澄清和修改**

10.1 在递交响应文件截止时间前，采购人可以对询价通知书进行澄清或者修改。

10.2 采购人对已发出的询价通知书进行澄清或者修改，在邻水县人民医院官网上发布更正公告，所有获取询价通知书的潜在投标人自行登录邻水县人民医院官网（网上发布更正公告视为书面形式通知），采购人不再以其他形式另行通知，投标人未上网查阅、下载变更文件造成的后果自负。该澄清或者修改的内容为询价通知书的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人发布公告通知供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止之日起3个工作日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

10.3供应商认为采购人需要对询价通知书进行澄清或者修改的，可以在询价截止时间前1日内以书面形式向采购人提出申请，由采购人决定是否采纳供应商的申请事项。

### **11. 答疑会和现场考察**

11.1 根据采购项目和具体情况，采购人认为有必要，可以在询价通知书提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取询价通知书的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

11.2采购人组织现场考察或者召开答疑会的，将以网上公告的形式通知所有获取询价通知书的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

11.3 供应商自行承担参加答疑会和现场考察的一切费用。

### **12.响应文件的组成（实质性要求）**

供应商应按照询价通知书的规定和要求分包编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或询价过程中澄清。供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件和其他响应文件、报价表，资格性响应文件和其他响应文件合并装订成册，资格性响应文件和其他响应文件中不得制作报价表，否则作为无效投标。

### **13.响应文件的语言（实质性要求）**

13.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

13.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

### **14．计量单位（实质性要求）**

除询价通知书中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

**15. 报价货币（实质性要求）**

本次询价项目的报价货币为人民币，报价以询价通知书约定为准。

**16.响应文件格式**

16.1 供应商应执行询价通知书第六章的规定要求。

16.2 对于没有格式要求的询价通知书由供应商自行编写。

**17.响应文件的编制和签署**

17.1响应文件（资格性响应文件和其他响应文件）正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明资格性响应文件和其他响应文件、采购项目名称、采购项目编号、供应商名称、“正本”或“副本”、投标日期字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

17.2 报价表一份。

17.3响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能被视为无效。

17.4**（实质性要求）**响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

17.5响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

17.6响应文件应根据询价通知书的要求制作，签署、盖章。（按照《四川省政府采购评审工作规程（修订）》规范）

17.7响应文件统一用A4幅面纸印制，除另有规定外。

**18.响应文件的密封和标注**

报价表和响应文件分开。

**19.响应文件的递交**

19.1供应商应在询价通知书规定的提交响应文件截止时间前，将响应文件密封后送达询价地点，现场递交响应文件。在规定的递交响应文件截止时间后送达的响应文件，为无效响应文件，不予接收。

19.2本次采购不接收邮寄的响应文件。

**20.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“18.响应文件的密封和标注”规定处理）**

20.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购办，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

20.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

20.3 供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。否则其询价保证金将按相关规定被没收。

20.4响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

20.5 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

**五、询价及评审过程**

**21.**询价小组的组建及评审工作按照有关法律制度和本文件第七章的规定进行。

**六、成交事项**

**22.确定成交供应商**

22.1成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

22.2 成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

22.3采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

（3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）成交候选供应商提供虚假材料；

（5）成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，以此类推。无法确定成交供应商的，应重新组织采购。

**23.行贿犯罪档案查询**

23.1投标供应商投标时，对单位及现任法定代表人、主要负责人是否存在行贿犯罪记录进行书面承诺。

23.2成交候选供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录的，成交后未签订政府采购合同的，将认定成交无效；成交后签订政府采购合同未履行的，将认定成交无效，同时撤销政府采购合同；成交后签订政府采购合同且已经履行的，将认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

**七、合同事项**

**24.签订合同**

24.1 成交供应商在成交通知书发出后，应在规定时间内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

24.2 询价通知书、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同的组成部分。

24.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对询价通知书和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

24.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，若排名第二的供应商报价高于排名第一的供应商，则以排名第一的供应商报价作为最终成交价；若排名第二的供应商报价低于排名第一的供应商，则该供应商报价为最终成交价，以此类推。递补的候选人若不接受此价格作为合同价无法确定供应商的，应重新组织采购。

24.5 询价通知书、成交供应商提交的响应文件、询价中的报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

**25.合同分包（实质性要求）**

本项目不允许合同分包履约。

**26.合同转包（实质性要求）**

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

**27.补充合同**

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

**28.履约保证金（实质性要求）**

28.1 成交供应商应在合同签订之前向采购人交纳采购文件规定数额的履约保证金或银行保函。

28.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

**29.合同公告**

**30.完成时间**

30.1按询价通知书规定

**31.履行合同**

31.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

31.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

**32.验收**

32.1本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

32.2 验收结果合格的，中标供应商凭相关资料办退履约保证金；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报邻水县财政局按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

**33.资金支付**

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

**八、询价纪律要求**

**34.供应商不得具有的情形**

供应商参加本项目询价不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在询价过程中与采购人进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照询价通知书确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

1. **询问、质疑和投诉**
2. 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和四川省的有关规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

联系人：鲁老师 联系电话：18384510773

地址：四川省广安市邻水县鼎屏镇人民路北段487号

邮编：638500

**十、其 他**

36.本询价通知书中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本询价通知书不再做调整。

37.**（实质性要求）**在本次递交响应文件之前一周年内，供应商本次询价中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价相比不得高于15%。

38.**（实质性要求）**国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

**第三章 供应商资格条件要求与应提供的相关证明材料**

1、投标人若为企业法人：提供统一社会信用代码营业执照或“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”复印件；若为事业法人：提供统一社会信用代码法人登记证书或“事业法人登记证书、组织机构代码证”复印件。

2、投标人基本情况表（格式详见第五章）。

3、法定代表人参加投标时提供法定代表人身份证明和身份证复印件（格式见第五章）；非法定代表人参加投标时提供法定代表人授权书和“法定代表人与被授权代表”身份证复印件（格式见第五章）。参与投标的人员身份证原件须随身携带备查。

4、承诺函（格式详见第五章）。

5.项目特殊资格要求：提供医疗器械生产或经营企业许可证明 (三类医疗器械提供《医疗器械经营许可证》,二类医疗器械提供《第二类医疗器械经营备案凭证》)复印件。经营或生产范围与投标产品类别一致。

## 注：1、以上要求投标人提供的资格证明资料必须加盖投标人鲜章。

## 以上证明材料未按要求提供的、缺少的、无效的均作无效投标处理。

## 3、除投标人自愿以外，除本章外不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权拒绝提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

1. **采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款**

**及其他商务要求**

**一、项目概述**

邻水县人民医院牟家分院（邻水县牟家镇卫生院）拟对包1：养老服务中心医疗服务点设备设施一批；包2：联合村卫生室设备设施一批，进行询价采购，兹邀请供应商参加询价。

**二、项目清单**

包1：养老服务中心医疗服务点设备设施一批

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 单价  （万元） | 金额  （万元） | 备注 |
| 1 | 十二导联心电图 | 台 | 1 | 3 | 3 |  |
| 2 | 便携式B超 | 台 | 1 | 6 | 6 |  |
| 3 | 紫外线消毒灯 | 个 | 2 | 0.085 | 0.17 |  |
| 4 | 空气消毒机 | 台 | 2 | 0.8 | 1.6 |  |
| 5 | TDP烤灯 | 个 | 4 | 0.035 | 0.14 |  |
| 6 | 电针仪 | 台 | 4 | 0.08 | 0.32 |  |
| 7 | 艾灸仪 | 台 | 2 | 0.2 | 0.4 |  |
| 8 | 中频治疗仪 | 台 | 2 | 0.8 | 1.6 |  |
| 9 | 治疗推车 | 台 | 2 | 0.05 | 0.1 |  |
| 10 | 病床 | 张 | 6 | 0.2 | 1.2 |  |
| 11 | 床头柜 | 个 | 12 | 0.05 | 0.6 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 15.13 |  |

包2：联合村卫生室设备设施一批

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 单价  （万元） | 金额  （万元） | 备注 |
| 1 | 十二导联心电图 | 台 | 1 | 1.7 | 1.7 |  |
| 2 | 床头柜 | 个 | 6 | 0.05 | 0.3 |  |
| 3 | 治疗床 | 张 | 5 | 0.055 | 0.275 |  |
| 4 | 紫外线消毒灯 | 个 | 2 | 0.085 | 0.17 |  |
| 5 | 治疗推车 | 台 | 3 | 0.05 | 0.15 |  |
| 6 | 急救箱 | 个 | 1 | 0.089 | 0.089 |  |
| 7 | 治疗盘 | 个 | 2 | 0.006 | 0.012 |  |
| 8 | 电针仪 | 台 | 2 | 0.08 | 0.16 |  |
| 9 | TDP烤灯 | 个 | 4 | 0.035 | 0.14 |  |
| 10 | 中频治疗仪 | 台 | 1 | 0.1 | 0.1 |  |
| 11 | 药品阴凉柜 | 个 | 1 | 0.28 | 0.28 |  |
| 12 | 制氧机 | 台 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |
| 13 | 艾灸仪 | 台 | 2 | 0.2 | 0.4 |  |
| 14 | 雾化机 | 台 | 2 | 0.05 | 0.1 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 4.376 |  |

## **三、项目要求**

**（一）技术要求**（全部为实质性要求，不允许负偏离）

包1：

**1.十二导联心电图机**

1.1.ECG输入通道：标准12导联心电信息同步采集

1.2.频率响应：0.01-500Hz

1.3.耐极化电压：±900mV

1.4.输入阻抗：≥100MΩ

1.5.采样率：每个导联64000Hz

1.6.共模抑制比：≥140dB

1.7.A/D转换：24位

1.8.基漂滤波：0.01Hz/0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz

1.9.产品符合IEC60601-2-51: 2003国际电工标准

1.10.灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC）

1.11.设备内置存储器，存储病历800例

1.12.不小于7.0英寸彩色高清液晶显示屏

1.13.标配内置热敏式点阵打印机

1.14.热敏打印机记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1

1.15.记录纸规格：支持卷纸和折叠纸两种规格，210mm或216mm

1.16.打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印

1.17.可直接外接USB打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告

1.18.支持一维码，二维码条码扫描仪，支持支持社保卡阅读器和身份证阅读器，可对病人信息进行快速输入，减少医生工作

1.19.具有导联脱落指示，具有信号检测功能，对于信号质量不佳的导联做出指示，保证波形采集的质量

1.20.内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时以上。

**2.便携式B超**

2.1全称：全数字彩色多普勒超声诊断系统。用途：腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织、小器官、外周血管、心脏、急诊、麻醉及术中等；

2.2.2020年（含）以后注册的新机型，具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求

2.3.彩色多谱勒超声波诊断仪包括：

2.3.1.监视器≥12寸高清晰、医用专业彩色液晶显示器

2.3.2 Linux操作系统(系统稳定可升级，不接受Windows做正偏离)

2.3.3显示模式的组合：彩色B、4B B+B、M；D；C；B+D；B+M；B\C双实时；三工同步

2.3.4二维灰阶成像组件：

（1） 图像增强（需提供2种以上专利证明）

（2）设备接受信号动态范围（dB）30--150dB

（3）设备总增益调节范围（dB） 0—100dB

（4）发射声束聚焦：（段）不少于 8段 ，探测深度不小于28cm，显示深度不小于32cm。超宽频带全数字化声束形成器，连续动态可变孔径，数字化动态聚焦。

（5）图像反转角度：90°、180°、270°可选

2.3.5.彩色多普勒成像组件

（1）取样框大小：支持B/C同宽，最大可到整幅2D图像

（2）量程：0.35KHz—9KHz

（3）具备彩色背景隐藏功能，可独立隐藏2D及彩色血流（提供证明图片）

2.3.6频谱多谱勒显示及分析系统

（1）脉冲重复频率量程范围：0.35-10KHz

（2）采样容积范围：0.5-20.0 MM

（3）血管壁滤波器范围：壁滤波8级可调、噪声阈值

（4）最大测量血流速度PWD不小于7.6米/秒；最低测量血流速度不大于1.2毫米/秒

（5）支持脉冲多普勒（PW），高脉冲重复频率（HPRF）

（6）多普勒取样音可开关，音量大小可调

（7）实时三同步功能（B、Color、PW模式）

2.3.7.能量多普勒成像、方向能量多普勒成像

2.3.8.组织谐波成像(THI)

2.4.图像存储与(电影)回放重现单元：

2.4.1.内置一体化数字化图像管理与记录装置：数字化超声图像硬盘存储≥320G,

2.4.2.电影回放：灰阶回放≥2048幅；PW电影回放时间≥100秒，自动/手动回放，回放速度可调；

2.4.3.图像格式可以存入 BMP、AVI、DICOM3.0

2.5.输入/输出信号:

2.5.1.输入:具备数字信号接口

2.5.2.输出:；VGA/ DICOM3.0、2个USB2.0接口(非转接器方式),可转接 DVD-R/W、 PAL、NTSC、S-视频、复合视频

2.5.3.选配DICOM3.0需包含以下功能：工作列表、影像发送、查询/获取、采集状态、存储确认、结构报告 DICOM截至存储

2.5.4. 可以搭配远程诊断系统，实现远程数据传输

2.6.技术参数及要求

2.6.1.系统通用功能

（1）整机净重≤6.5Kg

（3）一体化内置电池，供电时间≥2小时

（4）开机到打图界面时间小于30s

（5）探头个数:2个（腹部、浅表）

（6）可选配专用3层台车

2.6.2探头参数：可选探头群工作频率范围（2.0-12.0MHz）

2.6.3.测量和分析：

一般测量：

2D/CFM：距离、面积、体积、角度；

M：距离、时间、斜率、心率、速率；

PW：距离、最大压力阶差、平均压力阶差、时间、S/D 比值、血流速度、血流加速度、心率、搏动＆阻力指数一般测量；

妇科测量分析软件及报告；

产科测量分析软件及报告；

胎儿畸形筛查以及中文报告，包括:胎儿四肢、椎骨长、眼距、颈项透明层(NT)等项目(提供报告图片)；

多胞胎测量分析软件（≥四胞胎同时测量）（提供证明图片）；

心脏功能测量分析软件；

小器官测量分析软件；

在彩色多普勒的模式下，具备血流量测量和分析功能

自定义注释：包括插入、删除、编辑、保存等

2.7.安全标准：

2.7.1电气安全:符合CE 要求（提供相关检测机构检测报告和CE 证书）

2.7.2.声输出安全:系统具备声学输出功率、机械指数、热指数显示

**3.紫外线消毒车**

3.1.款式：移动式；

3.2.尺寸：9500mm\*440mm0\*3500mm；

3.3.外壳材质：全金属折弯焊接成型，表面做防锈喷塑处理，结实耐用；

3.4.采用4个静音360°旋转车轮，移动方便；

3.5.采用双灯管设计，可分别单管工作；

3.6.灯臂可调角度：0-180°；

3.7.灯管长(灯脚):91cm；

3.8.熔断器规格：F3AL250V；

3.9.紫外线辐射波长：253.7nm；

3.10.灯车高度：106.5cm。

**4.空气消毒机参数**

4.1.移动式，外观尺寸：3850mm\*3400mm\*850mm。

4.2.适用空间：≤100立方。

4.3.循环消毒风量：≥800m3/h。

4.4.等离子体发生器和等离子体机芯使用寿命≥30000小时。

4.5.等离子体密度值为1.28×1017～6.36×1017m3

4.6.细菌总量≤150cfu/m3

4.7.消毒时空气中臭氧浓度：≤0.1mg/m3。

4.8.负离子发生量：≥2×107个/cm3。

4.9.自然菌的杀灭率≥90%.白葡萄球菌杀灭率≥99.9%。

4.10.有效降解及去除空气中的甲醛、氨、苯等有害气体。

4.11.风速高、中、低可选 ，具有消毒及风量加强功能。

4.12.采用主控制芯片，附带时钟显示功能，工作稳定可靠。

4.13.程控、遥控、按键多控消毒运行，按键采用实体红外线遥控操作，

4.14.消毒可设置六个时间段，时间可任意设置。

4.15.临时消毒0.5小时、1小时、2小时、4小时可选。

4.16.采用后下进风，前上立体出风，循环风量大。

4.17.带多次使用初效尘埃过滤网、活性炭网除臭等辅助消毒手段。

4.18.外设防滑扣手，推拉移动自如。

4.19.负离子清新空气，可净化、吸烟、除尘等功能。

4.20.额定电压：AC 220V±22V，消毒功率：≤110W，额定频率：50Hz±1Hz，噪音：≤55dB.

4.21.适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）。

**5.TDP烤灯**

5.1.适用于软组织损伤、风湿性关节炎、腰肌劳损、小儿腹泻等疾病的辅助治疗

5.2.辐射板直径≧138mm、178mm

5.3.定时器型式：机械定时器、数显定时

5.4.工作方式：非连续运行方式

5.5.波普范围：2µm~25µm

5.6.额定功率：250W、280W

5.7.额定频率：50Hz

5.8.定时器时间范围：0min ~60min

5.9.活动臂水平伸缩范围：0mm~850mm

5.10.活动臂水平回转角度：360°

5.11.活动臂上下活动范围：0mm~600mm

5.12.照射头俯仰角度≧270°

5.13.防倾倒角度≧45°

5.14.治疗板使用寿命≧1500小时

5.15.加热源是灯管加热、电阻丝加热

**6.电针仪**

6.1.电源:内部电源DC9V;电源适配器(输入AC220V±22V 50Hz±1Hz;输出DC9V)

6.2.输入功率:10.0VA

6.3.输出脉冲波形：非对称双向脉冲波

6.4.输出脉冲路数：六路输出

6.5.最大输出功率:0.3VA(250Ω负载阻抗下)

6.6.输出脉冲频率：1-100Hz可调,允差为±15％

工作模式:连续波工作模式:连续 /断续波工作模式:工作15s,停5s

疏密波工作模式:疏波频率与密波频率之比是1:5，疏波工作5s，密波工作10s(断续波、疏密波时间允差为±15％)

6.7.输出电流的限制：≤10mA(250Ω负载阻抗下)

6.8.输出直流分量：0

6.9.输出脉冲宽度：0.2ms±30%（EMC检测基本性能）

6.10.体积：345mm× 225mm× 94mm

6.11.重量：1.4kg

**6.12.附件：**输出导线6根，皮肤电极6副(尺寸:50mm\*50mm)，毫针电极金属夹6副(尺寸:≤28mm)

**7.艾灸仪（温灸仪）**

7.1.立式无烟艾灸器由灸头、万向秆、弹簧杆、支撑杆、移动底座组成，链接便利，拆卸方便。

7.2.灸头具有隔热装置，耐高温防烫功能，灸头内可耐最高温500-800度，灸头外温度45-65度，可用手直接触摸灸头外部，不烫伤。

7.3.灸头应装置防灰网，可阻挡大于等于450um的落灰通过，卡扣装置可自由拆卸。

7.4.灸头具有聚热装置

7.5.推进器应适用于方形灸柱，旋转推进深度0-4mm,灸柱长度小于等于55mm

7.6.灸头与万向杆链接，链接杆可旋转360°，灸头倾仰角度30°-320°

7.7.弹簧杆看自由旋转360°，具有锁止旋扭。

7.8.整机可实现灸疗最高体位135cm±5cm,最低体位13±3cm,最远体位95±3cm,最近体位7-15cm.

7.9.底座带刹车滚动轮，可折叠，不占面积。

7.10.整体可实现快速拆卸和组装

**8.中频治疗仪**

8.1.大屏幕中文液晶显示，大容量内存，在菜单内可查询禁忌症，适应症参考，同步/异步转换功能； 并可同时实时动态显示两路通道输出的治疗波形、治疗剂量、治疗处方、治疗时间，各种治疗数据一目了然；

8.2.双通道输出方式：可同步或异步输出；含一组干扰电疗法；两组中频电疗法

8.3.内存70处方: 低频调制中频电流疗法、离子导入、正弦调制电流疗法、脉冲调制电流疗法、等幅中频电流疗法、干扰电流疗法；

8.4.主要临床适用范围:颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出的康复理疗

8.5.工作电压：交流220V±10%；50Hz±1Hz；

8.6.功率：90VA；

8.7.电疗仪输出信号的工作频率范围为：2KHz～10KHz，其允差为±10%。

8.8.电疗仪在不同负载下的输出电流变化率应不大于10%

8.9.电疗仪输出的调制频率范围为：0Hz～150Hz, 允差±10%

8.10.电疗仪其干扰电差频频率应在0～200Hz范围内的单一频率或频段, 允差在±10%或1Hz取较大值。

8.11.电疗仪其干扰电动态节律为4s～10s范围内，允差±10%；动态位移应不超过动态节律的±30%。

8.12.电疗仪的调幅度为:0%、25%、50%、75%，100%，允差±5%。

8.13.电疗仪其干扰电差频变化周期为15s～30s，允差±10%。

8.14.电疗仪输出的调制波形有九种，方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波及他们之间的组合，由程序设定。

8.15.电疗仪纯交流的波形，最大输出电流应不大于100mA，含直流分量时，输出电流不大于80mA。电疗仪处方27为离子导入，输出含直流分量。

8.16.电疗仪具有透热功能，六挡可调，其应用部分的最大发热温度应≤60℃。

8.17.输出方式：双向波（AC-中频电疗模式）及单向波（DC-离子导入模式）。

8.18.通过ISO9001国际质量体系认证，ISO13485医疗器械国际质量体系认证。

**9.治疗车：**

9.1.车体尺寸：660mm\*440mm\*860mm

9.2.适用于医护人员对病人护理换药等

9.3.主体用不锈钢材质，整体双层面板，上层带抽屉

9.4.采用加高护栏 防止物体脱落、一体推手圆润光滑握感舒适，静音轮 灵活耐冲性强。

**10.病床（多功能护理床）**

10.1.规格2100mm\*960mm\*5500mm。

10.2.床框采用40\*80\*0.9厚矩形管焊接，焊接均为满焊。

10.3.床面透气性强，防滑，易清洗，方便消毒功能。

10.4.背部升降角度0-75°，腿部上下折叠±35°，左右翻身45°，轴结构，将病人的重量均匀  
 10.5.床头采用ABS材质，易安装拆卸，藏有按锁定装置，床尾带病人信息卡插槽。  
 10.6.手柄手感强，操作顺畅，无噪音，不易生锈，使用寿长。

10.7.护栏采用五档不锈钢折叠护栏，收放自如，经久耐用，高度≥360mm，防夹手设计。

10.8.六公分床垫材质高密度海绵和优质棕片制成，经过高温高压处理，防变形，防虫，透气、防霉、透湿、耐磨、，可灵活拆卸。

10.9.轮子为5寸静音轮，具备刹车功能，无味，不易坏。

10.10.输液架为不锈钢材质，高度可调节。

10.11.焊接：通过加热，加压两者并用，大大降低焊缝中的含碳量，防止裂缝产生，床体保一年。

10.12.喷塑：床体静电喷塑工艺：经涂油、酸洗、表调、碳化，后喷塑烘干，喷塑的效果有耐180度，不易掉漆。

10.13.辅助功能：秒开便孔、洗头、洗脚、就餐、输液、移动等。

**11.床头柜**

11.1.尺寸450MM\*420MM\*730MM。

11.2.柜体结构由一块顶板，两块侧板，侧板上面分别有一个毛巾架，一块后板，一个前门框加上门，餐桌板一块，大抽屉一个，里面有一层隔板，一块底板组成。

11.3.床头柜可以加上在顶板上加钢板，门上或者是抽屉上加锁，侧板底部可以加上脚轮。（高6厘米 带刹车）

11.4.床头柜颜色多样，并且可以根据提供的图定制各种颜色的床头柜。

11.5.床头柜材料柔软，有韧性，结实耐用，防水，易擦洗。

包2：

**1.十二导联心电图机**

1.1.直流电源（锂离子电池）

额定输出电压:14.8V

额定容量=2500mAh

充电至100%的时间:3小时,充电至90%的时间:2小时，在23（±3℃）新电池充满电后，工作数据如下:

正常工作时长≥4小时；

记录数量/时长：自动模式（3X4+1R)≥250份；

手动模式（连续记录）≥2小时

循环寿命≥300次

1.2.保险管规格为T3.15AH250V，Φ5X20mm

1.3.热敏点阵记录

1.4.打印分辨率

8点/mm（幅度轴)

40点/mm（时间轴，25mm/s）

1.5.记录纸规格

热敏记录折叠纸：210mmX140mm×144页

热敏记录折叠纸：210mmX295mmX100页（选配）

热敏记录折叠纸：215mmX280mmX100页（选配）

1.6.有效记录宽度为210mm

1.7.走纸速度为5mm/s、6.25mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s（±3%）

1.8.记录通道为3X4、3X4+1R、3X4+3R、6X2+1R、12X1

1.9.记录内容为心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等

1.10.心率范围为30bpm~300bpm

1.11.计算精度为±1bpm

1.12.输入方式为浮地，除颤保护，起博脉冲抑制

1.13.标准12导联同步采集，支持NEHB，Cabrera导联体系

1.14.采集模式为12道同步

1.15.24位A/D转换

1.16.分辨率为0.1192uV/LSB

1.17.时间常数≥5s

1.18.0.01Hz~ Hz

1.19.增益（1.25mm/mV、2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV、10/5mm/mV、AGC）±5%

1.20.输入阻抗≥100MΩ（10Hz）

1.21.输入回路电流≤0.01μA

1.22.输入电压范围≤±5mVpp

1.23.定标电压为1mV±1%

1.24.耐极化电压±900mV（±5%）

1.25.最小检测信号为20μVp-p

1.26.噪声电平≤12.5μVp-p

1.27.道间干扰≤0.5mm

1.28.患者漏电流

NC:＜10μA（AC）/＜10μA（DC）

SFC:＜50μA（AC）/＜50μA（DC）

1.29.患者辅助漏电流

NC:＜10μA（AC）/＜10μA（DC）

SFC:＜50μA（AC）/＜50μA（DC）

1.30.共模抑制比（CMRR）

≥140dB（AC滤波开启）

≥123dB（AC滤波关闭)

1.31.采样率为64kHz

1.32.振幅为500uV±700 mV；宽度为30μs~2.0ms

1.33.起搏采样率为80kHz节律导联

1.34.基线漂移滤波器0.01Hz、0.05Hz、0.15Hz、0.25Hz、0.32Hz、0.5Hz、0.67Hz

1.35.肌电滤波器25Hz、35Hz、45Hz

1.36.低通滤波器75Hz、100Hz、150Hz、270Hz、300Hz、350Hz

1.37.发射频率和频带为2400~2497MHz

1.38.调制类型为DSSS,CCK,OFDM

1.39.发射功率为6~7dBm

1.40.运输和贮存时温度范围为-20℃~+55℃

工作时温度范围为+5℃~+40℃

1.41.运输和贮存时湿度范围为25%RH~93%RH（无冷凝)

1.42.运输和贮存时大气压力范围为70kPa~106kPa

工作时大气压力范围为86kPa~106kPa

**2.床头柜**

2.1.产品尺寸:450mm\*420mm\*740mm。

2.2.产品净重:≤11kg。

2.3.最大承重力:≥50kg。

2.4.ABS材质柜面，注塑一体成型，增加其稳固性，不易散架，耐磨耐腐，不怕泡水。

2.5.设计有可调节隔板抽屉置物托板和可置物门，增加柜内使用空间，大容量收纳更方便。

2.6.两侧毛巾架挂物设计，方便晾晒挂物，节省空间。

2.7.扶手设计方便打开抽屉。

3.**治疗床**

3.1.产品尺寸:180mm\*60mm\*65mm。

3.2.用人性化头洞设计，方便使用者通过头洞透气。

3.3.优质皮革材质，柔软亲肤，透气性强且防水耐磨性高。

3.4.独特双重加固设计，承载力更高，固定床腿床面，保证了床的承重力。

3.5.优质防滑脚垫，选用优质橡胶打造，多个防滑点，床体与地面完美拼合。

4.**外线消毒灯**

4.1.尺寸为300mm\*310mm\*1000mm。

4.2.智能操控，24小时智能预约定时消毒。蓝牙一键配对，无需WiFi，不用下载APP，15m远距离控制连接更快速，方便，更稳定。

4.3.360度全方位紫外线杀菌大空间大功率。

4.4.高强度石英玻璃灯管，紫外线透射率高，强度大，使用寿命长。

4.5.使用253.7nm的紫外线强杀菌，干扰病毒的RNA复制，使其蛋白质失活，杀菌效果更好。

4.6.灯管可转动，能多角度自由调节灯架。根据不同场景实现全方位杀菌消毒，范围更广，更全面。

4.7.延时隔墙遥控启动后，在15秒后消毒灯启动，防止紫外线灼伤眼睛。

4.8.面板控制和遥控控制两种模式随时切换，使用更安全。

4.9.查机构分析检测报告认证多重细菌杀灭率99.9%，使用更放心。

4.10.铝合金灯管，轻巧坚固更耐用。

5.**治疗推车**

5.1.产品尺寸:660mm\*440mm\*860mm。

5.2.产品材质是优质不锈钢，耐用耐磨，耐碰撞。

5.3.产品工艺为焊接工艺，安全牢固。

5.4.产品载重≥300斤。

5.5.架子配备两只万向轮和两只刹车轮，天然医用的橡胶车轮弹性好，减少对地面的摩擦，适用于行业要求的静音环境。

5.6.轨道式抽屉，静音轻盈；废品容器，可调节高度；加粗推手，更耐用；豪华大容量双抽屉，4面围板，顶珠拉手。

5.7.加厚钢管，更加坚固，推手直径≥20.32mm，护栏直径≥13.3mm，支撑管直径≥25.48mm。

6.**急救箱**

6.1.产品尺寸:40.5×22×23cm。

6.2.配件:肩带。

6.3.产品净重:1.81kg。

6.4.产品颜色:银色。

6.5.加厚环保pp材质托盘，健康无异味，耐用不变形。

6.6.大空间分类收纳袋、加高储药底层及分格储药底层三层储物，分层分格，托盘可以独立取出，物品分类存放。

6.7.咬牙式闭合静音设计，密封性更强，可以有效避免阳光照射和防止潮湿，科学放置药物，更长久储存。

6.8.加厚铝合金包角固定保护，增加了箱子的抗撞击性能。

6.9.双钥匙锁，设计精巧，开合方便，保护箱子不轻易脱开。

6.10.ABS耐刮花材质，采用网纹铝合金制作，具有防滑颗粒的非凡触感，抗刮防滑。

6.11.加粗便利提手，通过电镀、抛光等工艺，结合人体工程学弧度设计，坚固耐用，不生锈。

**7.治疗盘**

7.1.产品材质:201不锈钢

7.2.产品尺寸:20.3×30.2×4.7cm

7.3.产品颜色:不锈钢原色

7.4.精湛电镀工艺，干净光滑易清洗。

7.5.201不锈钢精工打造，防碘伏，耐腐蚀，不易生锈，经久耐用。

7.6.边缘光滑，圆润安全，不伤手。

7.7.开孔精准，工艺精美，使用更稳固。

**8.电针仪**

8.1.输出功率:10.0VA

8.2.输出脉冲波形:非对称双向脉冲波

8.3.输出脉冲路数:六路输出

8.4.输出功率:0.3VA(250Ω负载阻抗下)

8.5.输出脉冲频率:1~100Hz可调，允差为±15%

8.6.输出电流限值≤10mA(250Ω负载阻抗下)

8.7.输出直流分量:0mA

8.8.输出脉冲宽度:0.2ms±30%

8.9.体积:292×156×47mm

8.10.重量:1kg

8.11.工作模式

连续波工作模式：连续

断续波工作模式：工作15秒，停5秒

疏密波工作模式：疏波频率与密波频率之比为1:5，疏波5秒，密波10秒

8.12.有散热孔，防止主机温度过高

**9.TDP烤灯**

9.1.功率:300W。

9.2.产品尺寸: 灯头20cm，高度110cm。

9.3.免安装不锈钢底座，立式大头、二和一（电磁波+红外线）。

9.4.360度广角调节，定时器开关，加重带轮底座。

9.5.仪器如意外情况倾倒超过45度，将自动断电保护。

9.6.调节照射角度，三段式可调节支臂，能够对身体不同的部位，不同穴位进行照射。

9.7.一键式旋钮控制盒，60分钟自由调时。

**10.中频治疗仪**

10.1.工作电压220v±10% 50Hz

10.2.输入功率≤80VA

10.3.输出电流≤100mA

10.4.输出电压≤80V

10.5.安全类型Ⅱ类BF型

10.6.激光波长650nm±10%

10.7.激光功率≤5mW(3档可调)

10.8.中频输出频率2000Hz±10%

10.9.热疗温度37-60℃（3档可调）

10.10.工作时间为10-20-30分钟（3档可调）

10.11.调制低频范围0-100Hz

10.12.端口输出为4路电疗、2路热疗和1路激光（可同时输出）

10.13.调制波形有连续波、方波、尖波、正玄波、三角波、阶梯波、积分波、间断波、疏密波、簇形波、起伏波和锯齿波等

10.14.有颈椎理疗、肩周理疗、风湿理疗、关节理疗、腰椎理疗、揉捏理疗、中频治疗、舒适按摩、针灸理疗、推拿按摩、刮痧理疗、舒缓疼痛、拔罐、敲打、足部理疗以及综合理疗16种脉冲理疗方式，根据电波的波形频率不断变化形成多种按摩感作用于肌肉组织深处。

10.15.采海绵电极可同时对患处进行热敷和电疗，配合药酒可对患处进行药物导入治疗。

10.16.650nm红外激光可以改善血液循环，被人体血液吸收起到辅助治疗的作用。

**11.药品阴凉柜**

11.1.尺寸60×55×192厘米

11.2.冷藏模式2到8度，阴凉模式8到20度，双模式随需切换。

11.3.材料采用铝合金上机款，运用智能微电脑存储控制系统，可智能调控温湿度，风冷循环，强劲风机。

11.4.采用微孔发泡技术，加厚整机发泡，密度大，锁住冷气不流失。

11.5.双层中空玻璃柜门，有效阻隔外界温度，隔热锁温，立体循环制冷系统，实时测温智能启停，保持柜内温度湿度稳定。

11.6.内置可调节层架(5层)，可平层/分栏，不锈钢出风口，含脚轮，便于移动。

11.7.360度循环送风，快速制冷，无霜制冷均匀，药品冷冻不粘连，胶囊不风干。

11.8.内置超温报警探头，时测温温度达到设定温度自动停机节能，温度接近设定阈值，自动启动降温，保证药品安全。

11.9.采用纯铜管制冷，覆盖面积高，制冷效率快，智能稳定，耗电低，经久耐用。

11.10.满足新GSP智能调节温度，自动记录和监测温度和湿度的认证要求。

**12.制氧机**

12.1.电源220V 50Hz。

12.2.氧气流量1-5/min。

12.3.功率135VA。

12.4.氧气浓度93%。

12.5.连续运行工作制，48小时持续供氧。

12.6.机身小巧轻便，净重6.5kg，外形尺寸为31.7×18×37.2cm。

12.7.高制氧量，生至高可达90%高氧浓度，5L大氧流量可调。

12.8.多重降噪技术，41db轻音制氧，说明书标记行业标准小于60分贝。

12.9.霍尼韦尔原装进口分子筛，无缝氧化铝合金分子筛保持高氧浓度供给的保障，以空气为原料，用物理变压吸附法，空气中的氧气与氮气分离，滤除空气中的杂质，从而获取高纯度氧气。

12.10.层过滤系统，全新升级层层进化，度滤除空气中的细菌和有害物质。

12.11.独立湿化杯，吸氧鼻腔不干燥。

12.12.纯铜无油压缩机，叫过滤空气中的灰尘、毛发、杂质等，提升氧气质量，洁净吸氧。

**13.艾灸仪**

13.1.额定电压220V。

13.2.额定频率50Hz。

13.3.输入功率500VA。

13.4.时间设置5-60min。

13.5.产品重量约10kg。

13.6.外箱规格79cm×29cm×18cm。

13.7.国家二类医疗器械证书，品质保障疗效更好，注册编号:粤械标准:20222201671。

13.8.先进的PTC半导体发热技术，仓内加热温度可达30~350℃，国家指定安全温度内，艾份充分挥发效果好。

13.9.现代电加热艾灸技术，模仿传统明火艾灸释放远红外波段的效果，科学艾灸，高温激发艾绒能量。

13.10.艾灸仪芯片加热核心温度为290℃，足以把艾效药性释放出来，让药性和热量通过穴位聚焦导入人体经络，补充能量。

13.11.灯罩带有隔热保护，防触电，蜂窝热量更集中。

13.12.红蓝光辅助理疗，促进艾分子的吸收，艾灸渗透理疗。

13.13.艾灸热度深入照射表皮穴位，人体内部，热量瞬间扩散皮肤深处，表面积和渗透力同步增强。

13.14.内置医疗款专用，加强寿命PTC加热板加热更快，使艾效挥发，效果更充分，分钟3000转静音风机，艾灸更好渗透，灸感更舒适。

13.15.搭配能量裙，集中部位艾灸，温度聚热储温，温度不易扩散，使用效果好。

13.16.关节轴和头部均可180度自由折叠，调节任意角度，随意艾熏。

13.17.采用全新重力平衡设计，底部装有静音不倒翁万向轮，更加稳固不倒，360度随意移动方便，占地体积更小。

**14.雾化机**

14.1.电源:220V 50Hz。

14.2.噪声≤60db。

14.3.净重1.63kg。

14.4.外形尺寸17.5×17.5×12cm。

14.5.喷雾速率≥0.2ml/min。

14.6.可连续工作4小时。

14.7.数据来源:数据测试条件，环境温度20±5℃，湿度50~75%，采用5ml的0.9%生理盐水测试得出。

14.8.微米级雾化微粒，颗粒中位粒径3.9μm，雾化过程如呼吸般自然，直达上呼吸道，气管。肺泡及下呼吸道等部位，药液易吸收。

14.9.5μm以下效颗粒占比约60%，有利于药物吸收，避免呛咳。

14.10.出雾量大，喷雾效率高。物化充分药液残留量≤1ml，喷雾速率可达0.2mL/min，气体流量可达7L/min，拥有较高喷雾效率、保证雾化颗粒细腻易吸收的同时也能避免出雾量过大引起呛喉。

14.11.通过调节通气量拨片，可轻松调节喷雾速率拨片全关闭，出雾柔和，避免引起患者呛咳拨片全打开，出雾量大，高效雾化不等待。

14.12.内设特殊消音气室，优秀的气道设计，有效抑制气流产生的噪声；主机底部设置减震结构，实现二次减震减噪。

14.13.格栅式散热设计，保障内部热量及时排出，高效散热，机器工作运行稳定，延长使用寿命。

**（二）服务要求**

采购标的需满足产品三包服务，质保期1年。质保期内产品年正常运行时间不低于347天。在四川省或重庆市有售后服务机构（维修点），售后服务响应时间4小时，24小时到达现场维修。质保期内出现因质量问题经过2次维修不能正常使用的，做退、换货处理。维修、换货时间不计入质保期。成交供应商负责进行操作培训，培训费用由供应商负责。

**（三）政府采购合同内容条款要求**

1.完成时间：合同签订后30日内。

2.完成地点：采购人指定地点。

3.验收标准：采购项目履约完成后，采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收，必须与投标文件应答的配置和技术参数一致。不得拒绝社会监督。

4.付款方式：验收合格后，一次性开具成交金额的发票，采购人60日内支付合同金额的100%。

**（四）其他商务要求**

1.采购价为到货含税价，并包括运输、装卸、安装、调试、人工、差旅等一切费用。

2.中标人承担项目实施过程中的一切安全责任和安全费用。

**第五章 响应文件格式**

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写。

## 一、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性 别：

出生年月： 年 月 日

职 务：

身份证号：

系 （供应商单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：（公章）

日 期：

**二、法定代表人授权书**

邻水县人民医院：

本授权声明： （单位名称）, （法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方参加 项目（项目编号： ）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职 务：XXX

被授权人（签字或盖章）：XXX

职 务：XXX

联系电话：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

附：法定代表授权人人身份证复印件

**三、供应商基本情况表**

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | | | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | | 邮政编码 | |  | | |
| 联系方式 | 单位联系人 |  | | | 联系电话 | |  | | |
| 传真 |  | | | 网址 | |  | | |
| 组织结构 |  | | | | | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职务 |  | | 联系电话 | | |  |
| 本项目授权代表（如有） | 姓名 |  | 职务 |  | | 联系电话 | | |  |
| 询价邮箱 |  | | | | | | | | |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | | 联系电话 | | |  |
| 成立时间 |  | | 员工总人数： | | | | | | |
| 企业资质等级 |  | | 其中 | | 项目经理 | | |  | |
| 营业执照号 |  | | 高级职称人员 | | |  | |
| 注册资金 |  | | 中级职称人员 | | |  | |
| 开户银行 |  | | 初级职称人员 | | |  | |
| 账号 |  | | 技工 | | |  | |
| 经营范围 |  | | | | | | | | |
| 备注 |  | | | | | | | | |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

**四、承诺函**

邻水县人民医院牟家分院（邻水县牟家镇卫生院）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加询价，以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、我公司承诺未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中没有未依法履约被有关部门处罚（处理）的情形，否则我公司本次询价、成交作无效处理。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

八、本项目响应文件有效期为递交询价响应文件截止之日起90天。

九、我单位及现任法定代表人、主要负责人近三年内无行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

承诺人（投标人）名称： （签章）

日期：

**注：承诺函必须按照格式要求签字、签章，否则作无效响应处理。**

**五、报价函**

邻水县人民医院牟家分院（邻水县牟家镇卫生院）：

（一）我方全面研究了 项目询价通知书（项目编号： ），决定参加贵单位组织的本项目询价采购。

（二）我方自愿按照询价通知书规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

（三）一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

（四）我方同意本询价通知书依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

（五）我方为本项目提交的投标文件（资格证明文件和其他投标文件）正本1份，报价表一式1份，用于询价报价。

（六）我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

（七）本次询价，我方投标文件及报价有效期为询价通知书规定的起算之日起 90 天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传 真：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

1. **报价表**

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）： | | | | | | | |

注: 1.所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其价格即为履行合同的固定价格。

2.应完整填写产品的品牌等项目内容。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

**七、技术要求应答表**

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 所投品牌  及型号 | 数量 | 采购文件  技术要求 | 投标文件  技术响应 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：供应商必须根据询价通知书要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其投标文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

**八、商务应答表**

项目编号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 | 投标文件响应 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

注意：供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其投标文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

**九、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表**

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） | | | |
| 证书  名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理  人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术  人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日 期：XXX

**十、中小企业声明函**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**十一、残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

# 第六章 评审方法

询价小组在评审过程中，应当按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部部长令第74号）、《四川省政府采购非招标采购方式实施办法》（川财采[2015]36号）的规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

询价小组在院纪委监督人员全程监督下进行评审。

**1.询价程序**

1.1供应商签到。

1.2资格审查。

1.3出具资格审查报告，当场宣布资格审查结果，并告知未通过资格审查的供应商未通过资格审查的原因，但涉及商业秘密的除外。

1.4询价小组对通过资格审查的供应商进行符合性审查。向未通过符合性审查的供应商说明原因。

1.5询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商中，按照供应商的评审价由低到高排序确定3名成交候选人。成交候选人并列的，由询价小组在排名并列的成交候选人中，采取随机抽取的方式确定成交候选人排名顺序。

1.8询价小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性要求且评审价最低的原则确定成交供应商。

1.9发布成交结果公告，同时发出成交通知书。

**2.评审程序、评审方法、评审标准**

## 2.1熟悉和理解询价通知书和停止评审。

## 2.1.1 询价小组正式评审前，应当对询价通知书进行熟悉和理解，内容主要包括询价通知书中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、询价办法和评审标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

## 2.1.2 本询价通知书有下列情形之一的，询价小组应当停止评审：

## （1）询价通知书的规定存在歧义、重大缺陷的；

## （2）询价通知书明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

## （3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是询价通知书未依法体现优先、强制采购相关规定的；

## （4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是询价通知书未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

## （5）询价通知书将供应商的资格条件列为评分因素的；

## （6）询价通知书载明的成交原则不合法的；

## （7）询价通知书有违反国家其他有关强制性规定的情形。

## 2.1.3 出现本条2.1.2规定应当停止评审情形的，询价小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，询价小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.2资格性和符合性审查。

## 2.2.1本项目需要询价小组进行资格性和符合性检查。

## 2.2.2询价小组依据法律法规和询价通知书的规定，应依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加询价的供应商等进行资格性和符合性审查，以确定供应商是否具备询价资格。

2.2.3询价小组审查结束后，应当出具审查报告，并按照询价通知书的规定确定参加询价的供应商名单。没有通过审查的供应商，询价小组应当在审查报告中说明原因。

2.3询价。

供应商资格审查结束后，询价小组按照询价通知书的规定对供应商的响应文件进行书面审查。供应商响应文件未实质性响应询价通知书的，询价小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

2.4一次性报价。

2.4.1所有实质性响应的供应商在规定时间内一次提交不得更改的价格。

2.4.2最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.5复核。

供应商报价结束后，询价小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商被无效处理的重点复核。

2.6推荐成交候选供应商。

成交候选供应商应当排序。询价小组复核结束后，应当按照供应商的报价由低到高排序，推荐3名成交候选供应商。

2.7询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

2.8供应商资格审查应当以有关法律法规和采购文件为依据，审查范围不能超过法律法规和询价通知书中对供应商的资格条件要求。询价小组资格审查过程中，其成员对供应商资格是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理。

2.9 在评审过程中，供应商报价低于最高限价的50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价的40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，询价小组应当要求其在60分钟内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。

供应商提供书面说明后，询价小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其响应文件作为无效处理。

2.10询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

需要供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误等作出必要的澄清、说明或者更正的，应当以书面形式（须由询价小组会全体成员签字）作出，并给予供应商必要的反馈时间。注：评审中如有需要供应商提供澄清说明的，供应商可在现场递交澄清说明或者通过微信、QQ等网络形式递交。供应商须在规定的时间内提供澄清说明,在规定时间内未提供的视为放弃。

供应商的澄清、说明或者更正材料应当采用书面形式，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。

2.11 供应商报价表应当签字确认和加盖公章，否则无效。报价表的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

2.12 供应商在报价过程中，不得串通。发现供应商存在串通的，询价小组应将其响应文件作无效处理。

2.13出现下列情形之一的，终止询价采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

**3.评审纪律**

3.1询价小组在采购活动过程中，应当按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

3.2评审过程在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响询价过程和结果。

3.3询价小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

3.4询价小组成员应当遵守下列工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行法律法规规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

**第七章 采购合同（草案）**

合同编号：XXX

签订地点：XXX

签订时间：XXX年XXX月XXX日

采购人（甲方）：XXX

供应商（乙方）：XXX

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXX采购项目（项目编号：XXX）的《询价通知书》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的询价通知书、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

1. **合同货物**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物品名 | 规格  型号 | 单位 | 数量 | 单价  （万元） | 总价  （万元） | 随机  配件 | 交货期 | 资金来源（万元） | | | |
| 预算内 | 预算外 | 自  筹 | 其  他 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**二、合同总价**

合同总价为人民币大写：XXX元，即RMB￥XXX元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

**三、质量要求**

1.乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家（行业）XXX标准，以及本项目询价通知书的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.乙方须在本合同签订之日起XXX日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每货物上均应有产品质量检验合格标志。

4.货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5. 货物到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

**四、交货及验收**

1.乙方交货期限为合同签订生效后的XXX日内，在合同签订生效之日起XXX天内交货到甲方指定地点，随即在XXX日内全部完成安装调试验收合格交付使用 (如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2.验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后XXX日内初步验收。初步验收合格后，进入XXX天试用期；试用期间发生一般性质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后XXX日内完成最终验收，如质量验收合格，双方签署《质量验收合格证明书》。

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方询价通知书的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在询价通知书和响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

(4)如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3. 货物安装调试完毕后XXX日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同验收合格。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5.如货物经乙方XXX次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物且须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6.其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行。

**五、付款方式**

1.甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之XXX 计算款额￥XXX元，人民币大写：XXX元整）后的XXX日内支付合同金额百分之XXX的价款。

2.全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的XXX日内，提交支付凭证资料给XXX财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之XXX款项：￥XXX元，人民币大写XXX元整；自筹资金由甲方直接支付给乙方。

3.乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

4.履约保证金：在货物验收合格满XXX后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的XXX日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥XXX元，人民币大写：XXX元整。

**六、售后服务**

1.质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后XXX小时内响应到场，XXX小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方XXX次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

**七、违约责任**

1.甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之XXX的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之XXX/天的违约金；逾期付款超过XXX天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2.乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之XXX的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之XXX/天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之XXX的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在XXX天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之XXX的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之XXX向甲方支付违约金。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

**八、争议解决办法**

1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

**九、其他**

1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2.本合同双方应加盖骑缝章。

3.本合同一式四份，自双方签章审核后生效。甲方、乙方各一份。

甲方： （盖单位公章） 乙方： （盖单位公章）

法定代表人（授权代表）： 法定代表人（授权代表）：

地 址： 地 址：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

签约日期：XX年XX月XX日 签约日期：XX年XX月XX日