邻水县人民医院护士服等布类一批更正公告（二次）

一、项目基本情况

**项目名称：邻水县人民医院护士服等布类一批**

项目编号：LYC-2025-041

采购方式：竞争性磋商

二、更正信息

（一）原采购文件 第一章 竞争性磋商采购公告 六、采购文件获取方式、报名时间、报名地点：

报名截止时间：2025年 4 月 30 日17时00分前

**更正为：** 报名截止时间：2025年5月6日17时00分前

（二）原采购文件 第一章 竞争性磋商采购公告 七、递交投标文件截止时间、开启时间：

**递交投标文件时间：**2025年 5 月 7 日14：30-15：00，**递交投标文件截止时间：**2025年 5 月 7 日15:00，**投标文件开启时间：**2025年 5 月 7 日15:00

**更正为：递交投标文件时间：**2025年 5 月 16 日14：30-15：00，**递交投标文件截止时间：**2025年 5 月 16 日15:00，**投标文件开启时间：**2025年 5 月 16 日15:00

（三）原采购文件 第一章 竞争性磋商采购公告 **九、地点：邻水县人民医院采购办**

**更正为：邻水县人民医院办公楼五楼二会议室**

（四）原采购文件 第四章 采购项目技术、商务服务及其他要求 二、项目清单及技术参数要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 服务要求及参数规格等要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 护士服套装冬（上衣、裤子） | 1、成分：93%±3%聚酯纤维，7%±3%精梳棉。2、经向线密度：45/2s±2s,经向线密度：32s±2s；纬向线密度：32s±2s。3、经向密度：655根/10cm（±5根/10cm），纬向密度：400根/10cm（±5根/10cm）。4、可分解芳香胺≤20mg/kg。5、甲醛含量≤20mg/kg。6、pH值：4.0-7.5。7、单位面积质量：230g/㎡±3g/㎡。8、静电压半衰期（洗前）≤5.0s，静电压半衰期（洗后）≤5.0s。9、缩水率≤3%。备注：以上参数需提供经国家认监委认证认可的第三方检测机构出具的合格的面料检测报告复印件或扫描件，并同时提供该项检测报告的全国认证认可信息公共服务平台查询截图和二维码扫描及官方网站查询截图以佐证投标面料技术要求符合本次招标要求。（签定合同前向采购人提供检测报告原件） | 套 | 400 |
| 2 | 护士服套装夏（上衣、裤子） | 1、成分：85%±5%聚酯纤维,15%±5%棉。2、线密度(短纤)：经纱（13±5%）tex\*2；线密度（长丝）：径向长丝粗纱168dtex（±5%），径向长丝细纱82dtex±5%，纬纱164dtex±5%。3、径向密度≥650根/10cm，纬向密度≥390根/10cm。4、甲醛含量≤70mg/kg；pH值4.0-8.7；无异味。5、抑菌率：抗金黄色葡萄球菌＞99%，抗大肠杆菌＞99%，抗白色念珠菌＞99%，抗肺炎克雷白氏菌＞99%，抗铜绿假单胞菌＞99%，抗枯草芽孢杆菌＞99%。6、起球≥4级。透气率≥32mm/s。勾丝：径向≥2-3级，纬向≥3-4级。7、单位面积质量≥206g/㎡。防紫外线性能UPF≥40,T（UVA）＜5%。8、断裂强力：径向≥1300N，纬向≥950N；撕破强力：径向≥45N，纬向≥25N；顶破强力≥1750N。9、耐磨性能≥15000次。电荷面密度≤3.6μC/m，静电压半衰期≤5.0s。10、缩水率≤3%。备注：以上参数需提供经国家认监委认证认可的第三方检测机构出具的合格的面料检测报告复印件或扫描件，并同时提供该项检测报告的全国认证认可信息公共服务平台查询截图和二维码扫描及官方网站查询截图以佐证投标面料技术要求符合本次招标要求。（签定合同前向采购人提供检测报告原件） | 套 | 400 |
| 3 | 男女医生工作服夏装 | 加印医院名称、徽记，线娟、白色T/C65\*35,经纬纱：28\*28，经纬密度：155\*77，缩水率≤3%。 | 件 | 300 |
| 4 | 男女医生工作服冬装 | 加印医院名称、徽记，全精梳合股涤卡，白色T/C65\*35,经纬纱：45/2\*21，经纬密度：138\*71，缩水率≤3%。 | 件 | 300 |
| 5 | 病员服 | 1、成份：棉：100% 2、甲醛含量；未检出3、pH 值：6.1；无异味；4、耐水色牢度 4-5 级，耐摩擦色牢度 5 级，耐汗渍色牢度 5 级，耐皂洗色牢度 4-5 级;5、耐磨：20000次;起球：4-5 级；6、水洗尺寸变化率：径向-0.2%：纬向：0.1%；7、单位面积质量：187g/m²8、经纬密度：经向 429.3（109）根/10cm；纬向 189.5（48）根/10cm；9、缩水率≤3%。 | 套 | 400 |
| 6 | 治疗巾 | 90cm\*110cm，缩水率≤3%。 | 张 | 300 |
| 7 | 包布 | 150cm\*150cm，缩水率≤3%。 | 张 | 200 |
| 8 | 眼科洞巾 | 195cm\*125cm,与长度195cm朝内50cm处、宽度125cm朝内25cm处制作175cm\*105cm是双层，在宽度125cm朝内25cm双层内正中间制作长25cm、宽15cm的长方形，长方形中间扎一10cm正方形的双层棉布（一侧扎，一侧不扎）朝内距两边分开一直径为7cm的圆孔，缩水率≤3%。 | 张 | 30 |
| 9 | 供应室工作服夏装 | 吸汗透气、耐高温氯漂、纯棉100%、细腻柔软（藏蓝色）、缩水率≤3%。 | 套 | 50 |
| 10 | 供应室工作服冬装 | 吸汗透气、耐高温氯漂、纯棉100%、细腻柔软（藏蓝色）、缩水率≤3%。 | 套 | 50 |
| 11 | 手术室洗手服 | 吸汗透气、耐高温氯漂、纯棉100%、细腻柔软、缩水率≤3%。 | 套 | 300 |
| 12 | 手术室巡回服 | 吸汗透气、耐高温氯漂、纯棉100%、细腻柔软、缩水率≤3%。 | 套 | 200 |
| 13 | 病床三件套（被套、床罩、枕套） | 印医院标识，涤棉缎条，浅灰蓝CVC50/50,经纬纱：30\*30，经纬密度133\*76，缩水率≤3%。（特殊科室颜色、花型根据科室要求现场确定） | 套 | 300 |

**更正为：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 服务要求及参数规格等要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 护士服套装冬（上衣、裤子） | 1、成分：93%±3%聚酯纤维，7%±3%精梳棉；2、经向线密度：45/2s±2s,纬向线密度：32s±2s；3、经向密度：≥650根/10cm，纬向密度：≥390根/10cm；4、甲醛含量≤70mg/kg；5、pH值：4.0-7.5；6、单位面积质量：≥230g/㎡；7、静电压半衰期（洗前）≤5.0s，静电压半衰期（洗后）≤5.0s；8、缩水率≤3%。备注：加印医院名称、绣徽记，以上参数需提供经国家认监委认证认可的第三方检测机构出具的合格的面料检测报告复印件或扫描件，并同时提供该项检测报告的全国认证认可信息公共服务平台查询截图和二维码扫描及官方网站查询截图以佐证投标面料技术要求符合本次招标要求（签订合同前向采购人提供检测报告原件）。 | 套 | 400 |
| 2 | 护士服套装夏（上衣、裤子） | 1、成分：85%±5%聚酯纤维,15%±5%精梳棉；2、线密度(短纤)：经纱（13±5%）tex\*2；线密度（长丝）：径向长丝粗纱168dtex（±5%），径向长丝细纱82dtex±5%，纬纱164dtex±5%；3、径向密度≥650根/10cm，纬向密度≥390根/10cm；4、甲醛含量≤70mg/kg；pH值4.0-7.5；无异味；5、抑菌率：抗金黄色葡萄球菌＞99%，抗大肠杆菌＞99%，抗白色念珠菌＞99%，抗肺炎克雷白氏菌＞99%，抗铜绿假单胞菌＞99%，抗枯草芽孢杆菌＞99%；6、起球≥4级。透气率≥32mm/s。勾丝：径向≥2-3级，纬向≥3-4级；7、单位面积质量≥206g/㎡。防紫外线性能UPF≥40,T（UVA）＜5%；8、断裂强力：径向≥1300N，纬向≥950N；撕破强力：径向≥45N，纬向≥25N；顶破强力≥1750N；9、耐磨性能≥15000次。电荷面密度≤3.6μC/m，静电压半衰期≤5.0s；10、缩水率≤3%。备注：加印医院名称、绣徽记，以上参数需提供经国家认监委认证认可的第三方检测机构出具的合格的面料检测报告复印件或扫描件，并同时提供该项检测报告的全国认证认可信息公共服务平台查询截图和二维码扫描及官方网站查询截图以佐证投标面料技术要求符合本次招标要求（签订合同前向采购人提供检测报告原件）。 | 套 | 400 |
| 3 | 男女医生工作服夏装 | 加印医院名称、绣徽记，线娟、白色T/C65\*35,经纬纱：28\*28，经纬密度：155\*77，缩水率≤3% | 件 | 300 |
| 4 | 男女医生工作服冬装 | 加印医院名称、绣徽记，全精梳合股涤卡，白色T/C65\*35,经纬纱：45/2\*21，经纬密度：138\*71，缩水率≤3% | 件 | 300 |
| 5 | 病员服 | 1、成份：棉：100%；2、甲醛含量≤70mg/kg；pH值4.0-7.5；无异味；3、耐水色牢度 4-5 级，耐摩擦色牢度 5 级，耐汗渍色牢度 5 级，耐皂洗色牢度 4-5 级；4、耐磨≥20000次，起球：4-5 级；5、单位面积质量≥187g/m²；6、经纬密度：经向 429.3（109）根/10cm；纬向 189.5（48）根/10cm；7、缩水率≤3%。备注：加印医院名称 | 套 | 400 |
| 6 | 治疗巾 | 90cm\*110cm，双层（绿色），耐高温、耐氯漂，纯棉100%，缩水率≤3% | 张 | 300 |
| 7 | 包布 | 150cm\*150cm，双层（绿色），耐高温、耐氯漂，纯棉100%，缩水率≤3% | 张 | 200 |
| 8 | 眼科洞巾 | 绿色，耐高温、耐氯漂，纯棉100%，195cm\*125cm,与长度195cm朝内50cm处、宽度125cm朝内25cm处制作175cm\*105cm是双层，在宽度125cm朝内25cm双层内正中间制作长25cm、宽15cm的长方形，长方形中间扎一10cm正方形的双层棉布（一侧扎，一侧不扎）朝内距两边分开一直径为7cm的圆孔，缩水率≤3% | 张 | 30 |
| 9 | 供应室工作服夏装 | 吸汗透气、耐高温、耐氯漂、纯棉100%、细腻柔软（藏蓝色），缩水率≤3% | 套 | 50 |
| 10 | 供应室工作服冬装 | 吸汗透气、耐高温、耐氯漂、纯棉100%、细腻柔软（藏蓝色），缩水率≤3% | 套 | 50 |
| 11 | 手术室洗手服 | 吸汗透气、耐高温、耐氯漂、纯棉100%、细腻柔软（绿色），缩水率≤3% | 套 | 300 |
| 12 | 手术室巡回服 | 吸汗透气、耐高温、耐氯漂、纯棉100%、细腻柔软（绿色），缩水率≤3% | 套 | 200 |
| 13 | 病床三件套（被套、床罩、枕套） | 印医院标识，涤棉缎条，浅灰蓝CVC50/50,经纬纱：30\*30，经纬密度133\*76，缩水率≤3%（特殊科室颜色、花型根据科室要求现场确定） | 套 | 300 |

（五）其他内容不变

三、其他补充事项

 供应商在2025年4月30日前已按规定报名并收到“报名成功”回复的报名有效，无需重新进行报名。

四、本项目询问联系方式

联系人：邓老师、鲁老师

联系电话：13608278826、18384510773

邻水县人民医院

2025年4月30日