附件2

邻水县人民医院院坝道路黑化项目

报价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 |
|
| 1 | 标线 | 1.基层处理：基层清扫 2.材料品种:反光热熔涂料，加玻璃粉 3.工艺：详设计 4.线型：综合考虑 5.规格尺寸：综合考虑 | m2 | 200 |  |  |
| 2 | 粘层油 阳离子乳化沥青（PC-3） | 1.材料品种：改性乳化沥青 2.喷油量：沥青用量0.3～0.6kg/m23.符合设计及规范要求 | m2 | 808.75 |  |  |
| 3 | 5cmSBS细粒式沥青混凝土AC-13C | 1.基层处理：踢打、切割、清扫，修补路面成型后需和周边齐平 1.沥青品种：SBS细粒式沥青混凝土 AC-13C 2.石料粒径：详设计说明，符合设计及规范要求 3.掺和料：详设计说明，符合设计及规范要求 4.厚度：压实厚度50mm 5.沥青混凝土运距：投标人综合考虑 6.其他：符合设计及规范要求 | m2 | 808.75 |  |  |
| 合 计 |  |