附件2

邻水县人民医院院坝道路黑化项目（四次）

报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
|
| 1 | 标线 | 1.基层处理：基层清扫  2.材料品种:反光热熔涂料，加玻璃粉  3.工艺：详设计  4.线型：综合考虑  5.规格尺寸：综合考虑 | m2 | 200 |  |  |
| 2 | 粘层油 阳离子乳化沥青（PC-3） | 1.材料品种：改性乳化沥青  2.喷油量：沥青用量0.3～0.6kg/m2 3.符合设计及规范要求 | m2 | 828.75 |  |  |
| 3 | 5cmSBS细粒式沥青混凝土AC-13C | 1.基层处理：踢打、切割、清扫，修补路面成型后需和周边齐平  2.沥青品种：SBS细粒式沥青混凝土 AC-13C  3.石料粒径：详设计说明，符合设计及规范要求  4.掺和料：详设计说明，符合设计及规范要求  5.厚度：压实厚度50mm  6.沥青混凝土运距：投标人综合考虑  7.其他：符合设计及规范要求 | m2 | 828.75 |  |  |
| 4 | 院内原有标线拆除 | 1. 标线施工范围内的原有标线均需进行铲除 2. 投标前可进行现场查看具体位置 | 项 | 1 |  |  |
| 合 计： 元 （大写： ） | | | | | | |