附件2

|  |
| --- |
| **邻水县人民医院花园整改项目报价表**   |
|
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 |
|
| 1 | 人行道整形碾压 | 1.部位：中心绿岛 2.范围：详设计 3.符合设计及规范要求 | m2 | 84.72 |  |  |
| 2 | 人行道碎石垫层 |  1.基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚碎石垫层 | m2 | 84.72 |  |  |
| 3 | 人行道C20混凝土垫层 | 1.基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚混凝土垫层  | m2 | 84.72 |  |  |
| 4 | 200X200X20仿石砖人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格：200X200X20mm烧面仿石砖，颜色详设计 2.基础、垫层：材料品种、厚度：100mm碎石垫层、100mmC20混凝土垫层（已令列） 3.粘接层：20mm厚1：2.5水泥砂浆 4.图形：详设计 | m2 | 44.86 |  |  |
| 5 | 524x209x20仿石砖人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格：524x209x20mm烧面仿石砖，颜色详设计 2.基础、垫层：材料品种、厚度：100mm碎石垫层、100mmC20混凝土垫层（已令列） 3.粘接层：20mm厚1：2.5水泥砂浆 4.图形：详设计 | m2 | 2.64 |  |  |
| 6 | 600X300X20仿石砖人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格：600X300X20mm烧面仿石砖，颜色详设计 2.基础、垫层：材料品种、厚度：100mm碎石垫层、100mmC20混凝土垫层（已令列） 3.粘接层：20mm厚1：2.5水泥砂浆 4.图形：详设计 | m2 | 21.5 |  |  |
| 7 | 838X524x20仿石砖人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格：838X524x20mm烧面仿石砖，颜色详设计 2.基础、垫层：材料品种、厚度：100mm碎石垫层、100mmC20混凝土垫层（已令列） 3.粘接层：20mm厚1：2.5水泥砂浆 4.图形：详设计 | m2 | 5.4 |  |  |
| 8 | 标线 | 1.材料品种:反光热熔涂料 2.工艺：详设计 3.线型：实线 4.规格尺寸：100mm宽 | m2 | 14.66 |  |  |
| 9 | 芬兰木座椅 | 1.桌凳长度：3.6m 2.桌凳高度：1m 3.砖石种类：MU10标砖，M7.5水泥砂浆砌筑，20mm厚1：2.5水泥砂浆找平，真石漆饰面 4.面层：靠背100\*25mm芬兰木，座凳100\*50mm芬兰木，表面栗色木蜡油，留缝5，按型加工 口50X50X3不锈钢龙骨@800 5.其余详设计 | 个 | 4 |  |  |
| 10 | 整理绿化用地 | 1.密实度要求：达到设计要求 2.填方材料品种：满足设计 3.填方粒径要求：满足设计 4.填方来源、运距：投标人综合考虑，结算时不做调整 | m2 | 492.3 |  |  |
| 11 | 果岭草 | 1.种类 ： 果岭草 2.养护期：包成活 3.其他未尽事宜详图纸设计 | m2 | 245.9 |  |  |
| 12 | 栽植灌木 春娟球B | 1.种类 ：春娟球B 2. 冠丛高 ：1-1.2m 3. 冠幅：1.3-1.5m 4.包成活 5.其他未尽事宜详图纸设计  | 株 | 12 |  |  |
| 13 | 栽植灌木 红继木球A | 1.种类 ：红继木球A 2. 冠丛高 ：1-1.2m 3. 冠幅：1.3-1.5m 4.包成活 5.其他未尽事宜详图纸设计  | 株 | 6 |  |  |
| 14 | 栽植灌木 海桐球A | 1.种类 ：海桐球A 2. 冠丛高 ：1.2-1.3m 3. 冠幅：1.3-1.5m 4.包成活 5.其他未尽事宜详图纸设计  | 株 | 8 |  |  |
| 15 | 栽植灌木 金禾女贞球A | 1.种类 ：金禾女贞球A 2. 冠丛高 ：1-1.2m 3. 冠幅：1.3-1.5m 4.包成活 5.其他未尽事宜详图纸设计  | 株 | 2 |  |  |
| 16 | 海芋 | 1.种类 ：海芋 2. 冠丛高 ：0.8-1m 3. 冠幅：1-1.2m 4.种植密度：丛状，3株/丛 5.包成活 6.其他未尽事宜详图纸设计  | 丛 | 6 |  |  |
| 17 | 大叶黄杨 高350-400mm，冠幅250-300mm | 1.种类 ：大叶黄杨 2.篱高：高350-400mm 3.冠幅 ：冠幅250-300mm 4.单位面积株数：49株/m2 5.包成活 6.其他未尽事宜详图纸设计 | m2 | 39.2 |  |  |
| 18 | 大花栀子 高350-400mm，冠幅250-300mm | 1.种类 ：大花栀子 2.篱高：高350-400mm 3.冠幅 ：冠幅250-300mm 4.单位面积株数：49株/m2 5.包成活 6.其他未尽事宜详图纸设计 | m2 | 8.1 |  |  |
| 19 | 亮晶女贞 高300-350mm，冠幅250-300mm | 1.种类 ：亮晶女贞 2.篱高：高300-350mm 3.冠幅 ：冠幅250-300mm 4.单位面积株数：49株/m2 5.包成活 6.其他未尽事宜详图纸设计 | m2 | 29.7 |  |  |
| 20 | 红继木 高250-300mm，冠幅200-250mm | 1.种类 ：红继木 2.篱高：高250-300mm 3.冠幅 ：冠幅200-250mm 4.单位面积株数：64株/m2 5.包成活 6.其他未尽事宜详图纸设计 | m2 | 4.6 |  |  |
| 21 | 西洋鹃 高250-300mm，冠幅200-250mm | 1.种类 ：西洋鹃 2.篱高：高250-300mm 3.冠幅 ：冠幅200-250mm 4.单位面积株数：64株/m2 5.包成活 6.其他未尽事宜详图纸设计 | m2 | 60.1 |  |  |
| 22 | 新西兰亚麻 高800-900mm，冠幅700-800mm | 1.种类：新西兰亚麻 2.规格：高度80-90cm、蓬径70-80cm 3.种植密度：3盆/m2 4.要求：盆苗，选用生长健康植株 5.养护期：包成活 | m2 | 2.7 |  |  |
| 23 | 花叶玉蝉 高500-600mm，冠幅300-350mm | 1.种类：花叶玉蝉 2.规格：高度50-60cm、蓬径30-35cm 3.种植密度：36盆/m2 4.要求：盆苗，选用生长健康植株 5.养护期：包成活 | m2 | 6.3 |  |  |
| 24 | 狐尾天门冬 高400-500mm，冠幅400-500mm | 1.种类：狐尾天门冬 2.规格：高度40-50cm、蓬径40-50cm 3.种植密度：9盆/m2 4.要求：盆苗，选用生长健康植株 5.养护期：包成活 | m2 | 7.6 |  |  |
| 25 | 五色梅 高300-400mm，冠幅300-350mm | 1.种类：五色梅 2.规格：高度30-40cm、蓬径30-35cm 3.种植密度：25盆/m2 4.要求：盆苗，选用生长健康植株 5.养护期：包成活 | m2 | 8.4 |  |  |
| 26 | 墨西哥鼠尾草 高350-400mm，冠幅300-350mm | 1.种类：墨西哥鼠尾草 2.规格：高度35-40cm、蓬径30-35cm 3.种植密度：25盆/m2 4.要求：盆苗，选用生长健康植株 5.养护期：包成活 | m2 | 16.4 |  |  |
| 27 | 常夏石竹 高150-200mm，冠幅150-200mm | 1.种类：常夏石竹 2.规格：高度15-20cm、蓬径15-20cm 3.种植密度：100盆/m2 4.要求：盆苗，选用生长健康植株 5.养护期：包成活 | m2 | 25.8 |  |  |
| 合计： 大写： |